

PRILOGA

**Spremembe Priloge IV k Uredbi (EU) št. 168/2013**

V Prilogi IV k Uredbi (EU) št. 168/2013 se tabela spremeni:

* + - 1. točke 1.1.2.1, 1.1.2.2 in 1.1.2.3 se nadomestijo z naslednjim:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „1.1.2.1 | Euro 4: Priloga VI (A1) | L1e, L2e, L6e | 1.1.2017 | 1.1.2018 | 31.12.2020; za L2e-U in L6e-B: 31.12.2022 |
| 1.1.2.2 | Euro 4: Priloga VI (A1) | L3e, L4e, L5e  L7e | 1.1.2016 | 1.1.2017 | 31.12.2020; za L3e-AxE in L3e-AxT: 31.12.2022 |
| 1.1.2.3 | Euro 5: Priloga VI (A2) | L1e-L7e | 1.1.2020;  za L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT in L6e-B: 1.1.2022 | 1.1.2021;  za L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT in L6e-B: 1.1.2023 | “; |

* + - 1. točke 1.8.1, 1.8.2 in 1.8.3 se nadomestijo z naslednjim:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „1.8.1 | Zahteve za delovanje OBD stopnje I | L3e, L4e,  L5e-A, L7e-A | 1.1.2016 | 1.1.2017 | 31.12.2020 |
| Postopek preskušanja okoljske učinkovitosti OBD stopnje I (preskus tipa VIII) |
| Mejne vrednosti postopka preskušanja okoljske učinkovitosti OBD stopnje I, Priloga VI (B1) |
| 1.8.2 | Zahteve za delovanje OBD stopnje I, vključno z vsemi načini delovanja, ki znatno zmanjšajo navor motorja | L3e, L4e, L5e, L7e | 1.1.2020 | 1.1.2021 | 31.12.2024 |
| Postopek preskušanja okoljske učinkovitosti OBD stopnje I (preskus tipa VIII) |
| Mejne vrednosti postopka preskušanja okoljske učinkovitosti OBD stopnje I, Priloga VI (B1) |
| 1.8.3 | Zahteve za delovanje OBD stopnje I, vključno z vsemi načini delovanja, ki znatno zmanjšajo navor motorja | L3e, L4e, L5e, L7e | 1.1.2024 | 1.1.2025 | “; |
| Postopek preskušanja okoljske učinkovitosti OBD stopnje I (preskus tipa VIII) |
| Mejne vrednosti postopka preskušanja okoljske učinkovitosti OBD stopnje I, Priloga VI (B2) |

* + - 1. vstavijo se naslednje točke:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „1.8.4 | Zahteve za delovanje OBD stopnje II,  razen nadzora katalizatorja | L3e, L4e,  L5e-A, L7e-A | 1.1.2020 | 1.1.2021 | 31.12.2024 |
| Postopki preskušanja okoljske učinkovitosti OBD stopnje II (preskus tipa VIII) |
| Mejne vrednosti postopka preskušanja okoljske učinkovitosti OBD stopnje II, Priloga VI (B1) |
| 1.8.5 | Zahteve za delovanje OBD stopnje II | L3e, L4e, L5e-A, L7e-A | 1.1.2024 | 1.1.2025 | “; |
| Postopki preskušanja okoljske učinkovitosti OBD stopnje II (preskus tipa VIII) |
| Mejne vrednosti postopka preskušanja okoljske učinkovitosti OBD stopnje II, Priloga VI (B2) |

* + - 1. točki 1.9.1 in 1.9.2 se nadomestita z naslednjim:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „1.9.1 | Preskusni postopek za raven hrupa in mejne vrednosti, Priloga VI (D) | L1e, L2e, L6e | 1.1.2017 | 1.1.2018 |  |
| 1.9.2 | Preskusni postopek za raven hrupa in mejne vrednosti (3), Priloga VI (D) | L3e, L4e, L5e, L7e | 1.1.2016 | 1.1.2017 | “; |

* + - 1. točka 1.9.4 se nadomesti z naslednjim:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „1.9.4 | Pravilniki UN/ECE št. 9, 41, 63, 92 in ustrezne nove mejne vrednosti, ki jih predlaga Komisija | L1e-L7e |  |  | “. |