PRÍLOHA

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 sa vkladá táto tabuľka 2a:

„*Tabuľka 2a*

**Faktory zhody týkajúce sa emisií pri skutočnej jazde**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oxidy dusíka (NOx) | Počet častíc (PN) | Oxid uhoľnatý (CO)([[1]](#footnote-1)) | Celkové uhľovodíky (THC) | Kombinované uhľovodíky a oxidy dusíka (THC + NOx) |
| *CFpollutant-final 2)* | 1,43 | 1,5 | – | – | – |
| *CF pollutant-temp*3) | 2,1 | 1,5 | – | – | – |

1) Emisie CO sa merajú a zaznamenávajú v rámci všetkých skúšok emisií pri skutočnej jazde.

2) *CFpollutant-final* je faktor zhody, ktorý sa používa na stanovenie súladu s emisnými limitmi Euro 6, pri ktorom sa zohľadňujú technické neistoty spojené s používaním prenosných systémov na meranie emisií (PEMS).

3) CF *pollutant-temp* je dočasný faktor zhody, ktorý sa môže na žiadosť výrobcu použiť ako alternatíva ku konečnému faktoru zhody *CFpollutant-final* v období 5 rokov a 4 mesiacov od dátumov uvedených v článku 10 ods. 4 a 5.“

1. [↑](#footnote-ref-1)