

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 è inserita la seguente tabella 2a:

*Tabella 2a*

**Fattori di conformità per le emissioni reali di guida**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ossidi di azoto (NOx) | Numero di particelle (PN) | Monossido di carbonio (CO)([[1]](#footnote-1)) | Idrocarburi totali (THC) | Idrocarburi e ossidi di azoto combinati (THC + NOx) |
| *FCinquinante-definitivo(2)* | 1,43 | 1,5 | - | - | - |
| *FC inquinante-temp*(3) | 2,1 | 1,5 | - | - | - |

(1) Le emissioni di CO devono essere misurate e registrate per tutte le prove RDE.

(2) *FCinquinante-definitivo* è il fattore di conformità utilizzato per determinare la conformità ai limiti delle emissioni Euro 6 tenendo conto delle incertezze tecniche connesse all'uso dei sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS).

(3) FC *inquinante-temp* è il fattore di conformità temporaneo che può essere utilizzato su richiesta del costruttore in alternativa a *FCinquinante-definitivo* per un periodo di cinque anni e quattro mesi a decorrere dalle date indicate all'articolo 10, paragrafi 4 e 5.".

1. [↑](#footnote-ref-1)