

ê 3259/94 1 artiklan 3 alakohta ja liite (mukautettu)

LIITE I

**Uudet alukset, joiden suurin kokonaispituus on alle 15 metriä**

Niiden uusien kalastusalusten, joiden suurin kokonaispituus on alle 15 metriä, bruttovetoisuus määritellään seuraavan kaavan mukaisesti:

GT = K1 × V

jolloin K1 = 0,2 + 0,02 log10 V

ja V on tilavuus, joka saadaan kaavalla:

V = a1 (Loa × B1 × T1)

jolloin:

Loa = suurin kokonaispituus (Ö tämän Õ asetuksen2 artikla)

B1 = leveys metreinä, niin kuin se on määriteltynä vuoden 1969 yleissopimuksessa

T1 = korkeus metreinä, niin kuin se on määriteltynä vuoden 1969 yleissopimuksessa

a1 = Loa:n funktio

**Ö 1 päivänä tammikuuta 1995 Õ olemassa olevat alukset, joiden suurin kokonaispituus on alle 15 metriä**

Niiden Ö 1 päivänä tammikuuta 1995 Õ olemassa olevien kalastusalusten, joiden suurin kokonaispituus on alle 15 metriä, bruttovetoisuus määritellään seuraavan kaavan mukaisesti:

GT = K1 × V

jolloin V on tilavuus, joka saadaan kaavalla:

V = a2 (Loa × B1 × T1)

jolloin:

Ö Loa = suurin kokonaispituus (tämän asetuksen 2 artikla) Õ

B1 = leveys metreinä

T1 = korkeus metreinä

a2 =Loa:n funktio

Funktiot a1 Ö ja Õ a2 vahvistetaan jäsenvaltioiden laivastoista kootuista edustavista otoksista tehtyjen tilastollisten analyysien perusteella. Komission päätöksessä Ö [[1]](#footnote-1) Õ määritellään nämä otokset, samoin kuin ulottuvuudet B1 ja T1 sekä yksityiskohtaiset säännöt näiden kaavojen soveltamisesta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

é

LIITE II

**Kumottu asetus ja sen muutos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Neuvoston asetus (ETY) N:o 2930/86 | | (EYVL L 274, 25.9.1986, s. 1) | |
| Neuvoston asetus (EY) N:o 3259/94 | | (EYVL L 339, 29.12.1994, s. 11) | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

LIITE III

Vastaavuustaulukko

|  |  |
| --- | --- |
| Asetus (ETY) N:o 2930/86 | Tämä asetus |
| 1 artikla | 1 artikla |
| 2 artikla | 2 artikla |
| 3 artikla | 3 artikla |
| 4 artiklan 1 kohdan a alakohta | – |
| 4 artiklan 1 kohdan b alakohta | 4 artiklan 1 kohta |
| 4 artiklan 1 kohdan c alakohta | 4 artiklan 2 kohta |
| 4 artiklan 1 kohdan d alakohta | – |
| 4 artiklan 1 kohdan e alakohta | – |
| 4 artiklan 2 kohta | 4 artiklan 3 kohta |
| 5 artikla | 5 artikla |
| 6 artikla | 6 artikla |
| – | 7 artikla |
| – | 8 artikla |
| 7 artiklan 1 kohta | 9 artikla |
| 7 artiklan 2 kohta | – |
| Liite | Liite I |
| – | Liite II |
| – | Liite III |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Katso komission päätös 95/84/EY, **tehty 20 päivänä maaliskuuta 1995, kalastusalusten ominaisuuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2930/86 säännösten täytäntöönpanosta** (EYVL L 67, 25.3.1995, s. 33). [↑](#footnote-ref-1)