IARSCRÍBHINN

I gCuid A d’Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 2004/37/CE, cuirtear na hiontrálacha seo a leanas leis:

| **Uimh. CAS**([[1]](#footnote-1)) | **Uimh. CE**([[2]](#footnote-2)) | **AINM AN OIBREÁIN** | **TEORAINNLUACHANNA** |  **BEARTA IDIRTHRÉIMHSEACHA**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8 n‑uaire an chloig** ([[3]](#footnote-3)) | **Gearrthéarmach** ([[4]](#footnote-4)) |  |
| **mg/m3** ([[5]](#footnote-5)) | **csm** ([[6]](#footnote-6)) | **f/ml**([[7]](#footnote-7)) | **mg/m3**  | **csm** | **f/ml** |  |
| 79-01-6 | 201-167-4 | Tríchlóireitiléin | 54,7 | 10 | \_ | 164,1 | 30 | \_ |  |
| 101-77-9 | 202-974-4 | 4,4'-Mheitiléindi-ainilín | 0,08 | \_ | ­\_ | \_ | \_ | \_ |  |
| 106-89-8 | 203-439-8 | Eipeaclóraihidrin | 1,9  | \_ | ­\_ | \_ | \_ | \_ |  |
| 106-93-4 | 203-444-5 | Débhróimíd eitiléine | 0,8  | 0,1 | \_ | \_ | \_ | \_ |  |
| 107-06-2 | 203-458-1 | Déchlóiríd eitiléine | 8,2  | 2 | \_ | ­­\_ | \_ | \_ |  |

An colún “Nodaireacht” i gCuid A d’Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 2004/37/CE agus na nodaireachtaí a leagtar amach sa cholún sin, aistrítear iad chuig Cuid B d’Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 2004/37/CE.

I gCuid A d’Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 2004/37/CE, cuirtear na hiontrálacha seo a leanas leis:

| **CAS Uimh.**([[8]](#footnote-8)) | **Uimh. CE**([[9]](#footnote-9)) | **AINM AN OIBREÁIN** | **Nodaireacht**([[10]](#footnote-10)) |
| --- | --- | --- | --- |
|
| \_ | \_ | Meascáin de hidreacarbóin aramatacha iltimthriallacha ina bhfuil beinsi[*a*]piréin ar carcanaiginí iad de réir bhrí na Treorach | craiceann  |
| \_ | \_ | Olaí a úsáideadh in innill dócháin inmheánaigh chun na páirteanna a ghluaiseann laistigh den inneall a bhealú agus a fhuarú | craiceann |
| 71-43-2 | 200-753-7 | Beinséin  | craiceann |
| 79-01-6 | 201-167-4 | Tríchlóireitiléin | craiceann |
| 101-77-9 | 202-974-4 | 4,4'-Mheitiléindi-ainilín | craiceann |
| 106-89-8 | 203-439-8 | Eipeaclóraihidrin | craiceann |
| 106-93-4 | 203-444-5 | Débhróimíd eitiléine | craiceann |
| 107-06-2 | 203-458-1 | Déchlóiríd eitiléine | craiceann |

1. **Uimh. CAS:** Uimhir Chláraithe na Seirbhíse Achoimreachtaí Ceimiceán. [↑](#footnote-ref-1)
2. Is í an uimhir CE, i.e. EINECS, ELINCS nó NLP, uimhir oifigiúil na substainte laistigh den Aontas Eorpach, faoi mar atá sainmhínithe i roinn 1.1.1.2 in Iarscríbhinn VI, Cuid 1, de Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008. [↑](#footnote-ref-2)
3. Arna thomhas nó arna ríomh i dtaca le tréimhse thagartha ocht n‑uaire an chloig mar mheán ualaithe thar thréimhse ama (TWA). [↑](#footnote-ref-3)
4. Teorainn nochta ghearrthéarmaigh (STEL). Teorainnluach nár chóir go dtarlódh nochtadh os a chionn agus a bhaineann le tréimhse 15 nóiméad mura sonrófar a mhalairt. [↑](#footnote-ref-4)
5. mg/m3 = milleagram sa mhéadar ciúbach d'aer ag 20°C agus 101,3 kPa (760 mm de bhrú mearcair). [↑](#footnote-ref-5)
6. csm = codanna sa mhilliún de réir toirt aeir (ml/m3). [↑](#footnote-ref-6)
7. f/ml = snáithíní sa mhillilítear. [↑](#footnote-ref-7)
8. CAS Uimh: Uimhir Chláraithe na Seirbhíse Achoimreachtaí Ceimiceán. [↑](#footnote-ref-8)
9. Is í an uimhir CE, i.e. EINECS, ELINCS nó NLP, uimhir oifigiúil na substainte laistigh den Aontas Eorpach, faoi mar atá sainmhínithe i roinn 1.1.1.2 in Iarscríbhinn VI, Cuid 1, de Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rannchuidiú suntasach le hualach iomlán an choirp trí nochtadh deirmeach indéanta. [↑](#footnote-ref-10)